Информация

по внедрению целевой модели "Подключение к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения".

Доступная мощность системы водоснабжения - 72 м3/сут.

Доступная мощность системы водоотведения - 48 м3/сут.

Возможная подключаемая нагрузка по сельским поселениям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| территория | водоснабжение  (м3/ сут.) | водоотведение  (м3/ сут.) |
| с. Еманжелинка | 37 | 48 |
| с. Таянды | 17 | Индивидуальный  выгреб |
| с. Берязники | 8 | Индивидуальный  выгреб |
| с. Депутатское | 10 | Индивидуальный  выгреб |

Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте:

Единый региональный информационный портал [**Подключение 74.рф**](http://xn--74-jlcearmitfk4h1d.xn--p1ai/)