Приложение 1 (ПРОЕКТ)

к Решению Собрания депутатов

Еткульского муниципального района Челябинской области

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

| Учреждения,  Предприятия,  сооружения | Единица  измерения | Рекомендуемая  обеспеченность  на 1000 жителей  (в пределах минимума) | | | Размер земельного участка,  кв. метров/единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское  поселение | | |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения | | | | | | |
| Административно-управленческое учреждение | 1  рабочее место | По заданию на  проектирование | | | При этажности здания:  3-5 этажей – 44-18,5;  районных органов власти при этажности:  3-5 этажей – 54-30;  Сельских органов власти при этажности 2-3 этажа – 60-40 |  |
| Отделение  полиции | 1  объект | По заданию на  проектирование | | | 0,3-0,5 га | В сельских поселениях на 1 или несколько населенных пунктов |
| Подразделение участковых уполномоченных полиции (УУП) | объект | 0,04 | | | в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, но не более 2,8 тыс. жителей или на 1 сельский населенный пункт со статусом муниципального образования "сельское поселение" с численностью населения от 1 тыс. жителей | По заданию на проектирование |
| Опорный пункт охраны порядка | кв.метров общей площади | В составе отделения полиции | | | 8 | Возможно встроенно-пристроенное |
| Жилищно-эксплуатационные организации:  на микрорайон  на жилой район | 1  объект | 1 на 20 тыс. жителей  1 на 80 тыс. жителей | |  | 0,3 гектара  1 гектар | Возможно встроенно-пристроенное |
| Диспетчерский пункт | 1  объект | 1 на 5 км коллекторов | |  | 120 кв.метров на объект | Возможно встроенно-пристроенное |
| Центральный  диспетчерский пункт | 1  объект | 1 на 30-35 км коллекторов | |  | 250 кв.метров на объект | Возможно встроенно-пристроенное |
| Ремонтно-производственная база | 1  объект | 1 на 100 км коллекторов | |  | 500 кв.метров на объект | Возможно встроенно-пристроенное |
| Диспетчерский пункт | 1  объект | 1 на 1,5-8 км внутриквартальных коллекторов | |  |  | 100 кв.метров на объект |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов | 1  объект | 1 на жилой район | |  |  | 500-700 кв.метров на объект |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1  объект | По заданию на  проектирование | | | По заданию на  проектирование | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект |
| Отделение,  филиал банка | 1  объект | 0,3-0,5 | 0,5 | | 0,05 гектара – при 3-опера-ционных местах;  0,4 гектара– при 20-опера-ционных местах | Возможно встроенно-пристроенное |
| Операционная  касса | 1  объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | | | 0,2 гектара – при 2-опера-ционных кассах  0,5 гектара – при 7-опера-ционных кассах | Возможно встроенно-пристроенное |
| Отделение связи | 1  объект | 1 на 9-25 тыс. жителей  (по категориям) | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | | Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп:  V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35;  III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 | Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами |
| Районный  суд | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей | | | 0,2-0,5 гектара на объект (по количеству судей) | Расположение предпочтительно в районном центре |
| Юридическая  консультация | 1 юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | | | По заданию на  проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |
| Нотариальная  контора | 1 нотариус | 1 на 30 тыс. жителей | | | По заданию на  проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |